
Genel Özellikler



• 360° algılama açısı

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Montaj kesim çapı : Ø130 mm