Genel Özellikler



• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden algılama

• 30° sağa-sola hareketli sensör

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Açı ayar aparatı sayesinde 30° - 360° ayarlanabilme

• Montaj kesim çapı : Ø70 mm