Genel Özellikler



• Sıva üstü kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• 32 m algılama mesafesi