
Genel Özellikler



• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• 32m algılama mesafesi

• Montaj kesim çapı Ø 130mm