
Genel Özellikler



• Sağa-sola 120° ve yukarı-aflağı 30° döndürülebilir sensör

• Ayarlanabilir zaman, lux özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• 180° algılama açısı