Genel Özellikler



• Sıva altı kolay montaj

• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Açı ayar aparatı sayesinde 180° - 360° ayarlanabilme

• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• 24 m algılama mesafesi

• Montaj kesim çapı : Ø130 mm