
Genel Özellikler



• 360° algılama açısı

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Montaj kesim çapı : Ø130mm